**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |
| --- |
| 01 kwietnia 2019 r. |
|  |

*Dostawa w ramach działania : „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność :rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach operacji*

*„Zakup ładowarki teleskopowej ”*

**Norbert Wiśniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dobrobud Norbert Wiśniak ul. Bolesława Chrobrego 77A 59-550 Wojcieszów**

*Dane identyfikacyjne zamawiającego*

**I. Przedmiot zamówienia**

**1.** Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej

wraz z dostawą do firmy.

Dostawa na adres zamawiającego: **59-550 Wojcieszów**

**ul. Bolesława Chrobrego 77A**

**II. Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja zamówienia):**

1 ) ładowarka teleskopowa- fabrycznie nowa rocznik 2019 - sztuk 1

2) Parametry techniczne:

1. Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy o pojemności max. 3,0 l z turbodoładowaniem o mocy min. 55 kW , moment obrotowy min. 400 Nm. Bez filtra cząstek stałych DPF oraz innych równoważnych rozwiązań, oraz bez zastosowania AdBlue
2. Skrzynia biegów Powershift - zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna 4 biegi do przodu i do tyłu
3. Układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta;
4. Sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą joysticka
5. Napęd na obie osie 4x4
6. Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, działający na przednią oś, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujący.
7. Układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą o przepływie min. 110l/min. i ciśnieniu roboczym min. 260 bar
8. Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w: ogrzewanie, wentylator, klimatyzację, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, światła robocze, wskaźniki: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej, prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych;

I. Parametry techniczne układu roboczego:

1. Stabilizatory opuszczone:

- udźwig min. 3 500 kg;

- udźwig na pełną wysokość min. 3 500 kg;

- udźwig przy pełnym zasięgu min. 1 350 kg;

- wysokość podnoszenia min 12,2 m;

- zasięg maksymalny do przodu min 8 m;

2. Stabilizatory podniesione:

- udźwig maksymalny min. 3 500 kg;

- udźwig na pełną wysokość min.1 500 kg;

- wysokość podnoszenia min 11 m;

- zasięg maksymalny do przodu min 8 m;

- zasięg z obciążeniem 1 tony min 5 m;

J. Wymiary długość masy:

- długość całkowita maks. 6 m;

- szerokość maks. 2,4 m;

- wysokość maks. 2,6 m;

- masa całkowita min.10 050 kg;

3) Osprzęt ładowarki :

1. Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny
2. Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne;
3. Widły do palet

4) Wymagania dodatkowe:

1) gwarancja producenta (fabryczna) na oferowaną ładowarkę teleskopową na co najmniej 12 miesięcy;

2) „Deklaracja zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową,

3)zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki teleskopowej w autoryzowanym punkcie serwisowym, odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150 km od siedziby zamawiającego

**III. Termin realizacji:**

Realizacja zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie do **30.04.2019 r.**

**IV. Warunki udziału w postępowaniu (Wymagania wobec Oferentów):**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
2. dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej ładowarki teleskopowej Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego przez dostawcę sosowanego oświadczenia producenta.
3. dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową

**V** **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Złożona oferta powinna być w formie papierowej i zawierać co najmniej:
2. dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
3. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym[[1]](#footnote-1) (opis przedmiotu zamówienia),
4. wartość oferty w PLN - brutto ,- netto, wartość podatku Vat
5. stawka roboczogodziny serwisowej,-netto
6. termin realizacji zamówienia zgodny co najmniej z terminem wskazanym w zapytaniu ofertowym,
7. termin ważności oferty,
8. inne nie wymienione powyżej elementy, które wpływają na prawidłowe dokonanie oceny oferty. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności itp.
9. Ofertę można złożyć na załączonym formularzu ,do której należy dołączyć :

a) Oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta ,o którym mowa w pkt IV ust 1 pkt a niniejszego zapytania,

b) Szczegółową specyfikację proponowanych rozwiązań / urządzeń nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym **-**Specyfikacja zamówienia

c) „Deklaracja zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową,

d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem

**2.** Wszystkie ww dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do

reprezentacji oferenta..

**4. Zamawiający.**

* Nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
* Nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia
* zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, jeżeli cena

najkorzystniejszej oferty będzie przewyższać środki finansowe zaplanowane przez

zamawiającego na realizacje zamówienia ,

* zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania

przyczyny,

* zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania ofertowego lub zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania bez podania przyczyny i bez wyboru żadnej z ofert.

**VI. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Oferty należy składać na adres siedziby firmy:

**Dobrobud Norbert Wiśniak**

**ul. Bolesława Chrobrego 77A**

* 1. **Wojcieszów**

2.Termin składania ofert **-upływa w dniu 09 kwietnia 2019 r do godziny 15:00**

Oferta powinna być dostarczona do kupującego za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożone osobiście pod w/w adresem. O terminowości decyduje data i godzina wpływu oferty na wskazany adres Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową bądź kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**VII. Kryteria wyboru oferty**

**a. Cena**

Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena

oferenta) \* 90

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 90

**b.** **Stawka roboczogodziny serwisowej**

Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (stawka najniższa /

stawka oferenta) \* 10

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 10

Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w trakcie oceny wynosi 100.

Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą

ilością punktów.

Ocenie punktowej podlegać będą tylko oferty złożone we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie oraz odpowiadające treści zapytania ofertowego oraz złożone przez oferenta, który spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym

**VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia:**

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Na potwierdzenie braku okoliczności wykluczenia należy złożyć oświadczenie zgodnie

z załącznikiem

**VIII. Postanowienia dodatkowe**

1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

3. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.

4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania

ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie

Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o

zmianach na swojej stronie internetowej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania

wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

6. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku

skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym

zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych

przysługujących im roszczeń.

7. Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy o przesyłanie na adres e-mail: [biuro@dobrobud.eu](mailto:biuro@dobrobud.eu)

8. Odrzuceniu podlegać będą oferty:

- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym

- oferta została złożona po wyznaczonym terminie,

- oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Norbert Wiśniak tel. 515 555 484

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu

[www.dobrobud.eu](http://www.dobrobud.eu)

1. [↑](#footnote-ref-1)